|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **البرنامج العاديA** | **تم؟** | **التاريخ** |
|  | √ | / / |
| **(8,000 كيلومتر) 5,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 8000 كيلومتر أو كل 6 شهور (أيهما أولا) |  | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(16,000 كيلومتر) 10,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 8000 كيلومتر أو كل 6 شهور (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(24,000 كيلومتر) 15,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 8000 كيلومتر أو كل 6 شهور (أيهما أولا) |  | / / |
| \* إفحص نظام تبريد المحرك (الراديتر) ، الخراطيم ، المشابك ، وتأكد من متانة الراديتر عند إكمال المسافة المذكورة بالجدول أو كل 12 شهر |  | / / |
| \* تشحيم السيارة ما يخص دفة القيادة (الدركسون). |  | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(32,000 كيلومتر) 20,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 8000 كيلومتر أو كل 6 شهور (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(40,000 كيلومتر) 25,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 8000 كيلومتر أو كل 6 شهور (أيهما أولا) |  | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(48,000 كيلومتر) 30,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 8000 كيلومتر أو كل 6 شهور (أيهما أولا) |  | / / |
| \* غير فلتر الهواء |  | / / |
| \* إفحص نظام تبريد المحرك (الراديتر) ، الخراطيم ، المشابك ، وتأكد من متانة الراديتر عند إكمال المسافة المذكورة بالجدول أو كل 12 شهر |  | / / |
| \* غير زيت الأوتوماتيك للقير مع الفلتر. |  | / / |
| \* فحص غطاء/أغطية الحرارة للعادم (الشكمان) |  | / / |
| \* إفحص لبادات الفرامل (القماشات) الأمامية والخلفية وغير إن لزم. |  | / / |
| \* تشحيم السيارة ما يخص دفة القيادة (الدركسون). |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(56,000 كيلومتر) 35,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 8000 كيلومتر أو كل 6 شهور (أيهما أولا) |  | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(64,000 كيلومتر) 40,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 8000 كيلومتر أو كل 6 شهور (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(72,000 كيلومتر) 45,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 8000 كيلومتر أو كل 6 شهور (أيهما أولا) |  | / / |
| \* إفحص نظام تبريد المحرك (الراديتر) ، الخراطيم ، المشابك ، وتأكد من متانة الراديتر عند إكمال المسافة المذكورة بالجدول أو كل 12 شهر |  | / / |
| \* تشحيم السيارة ما يخص دفة القيادة (الدركسون). |  | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(80,000 كيلومتر) 50,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 8000 كيلومتر أو كل 6 شهور (أيهما أولا) |  | / / |
| \* غير سائل تبريد الماكينة (ماء الرديتر) للمرة الأولى عند المسافة المذكورة بالأعلى أو كل 48 شهر. المرَات القادمة: غيّره كل 30.000 ميل (48.000 كيلومتر) أو كل 36 شهر. |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(88,000 كيلومتر) 55,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 8000 كيلومتر أو كل 6 شهور (أيهما أولا) |  | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(96,000 كيلومتر) 60,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 8000 كيلومتر أو كل 6 شهور (أيهما أولا) |  | / / |
| \* إفحص سير/سيور المحرك (الماكينة) |  | / / |
| \* غير فلتر الهواء |  | / / |
| \* بدّل بلف (صمَام) التبخير PCV. |  | / / |
| \* إفحص نظام تبريد المحرك (الراديتر) ، الخراطيم ، المشابك ، وتأكد من متانة الراديتر عند إكمال المسافة المذكورة بالجدول أو كل 12 شهر |  | / / |
| \* غير زيت الأوتوماتيك للقير مع الفلتر. |  | / / |
| \* فحص غطاء/أغطية الحرارة للعادم (الشكمان) |  | / / |
| \* إفحص لبادات الفرامل (القماشات) الأمامية والخلفية وغير إن لزم. |  | / / |
| \* تشحيم السيارة ما يخص دفة القيادة (الدركسون). |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(104,000 كيلومتر) 65,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 8000 كيلومتر أو كل 6 شهور (أيهما أولا) |  | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(112,000 كيلومتر) 70,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 8000 كيلومتر أو كل 6 شهور (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(120,000 كيلومتر) 75,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 8000 كيلومتر أو كل 6 شهور (أيهما أولا) |  | / / |
| \* إفحص نظام تبريد المحرك (الراديتر) ، الخراطيم ، المشابك ، وتأكد من متانة الراديتر عند إكمال المسافة المذكورة بالجدول أو كل 12 شهر |  | / / |
| \* تشحيم السيارة ما يخص دفة القيادة (الدركسون). |  | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(128,000 كيلومتر) 80,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 8000 كيلومتر أو كل 6 شهور (أيهما أولا) |  | / / |
| \* غير سائل تبريد المحرك كل 30.000 ميل (48.000 كيلومتر) أو كل 36 شهر |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(136,000 كيلومتر) 85,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 8000 كيلومتر أو كل 6 شهور (أيهما أولا) |  | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(144,000 كيلومتر) 90,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 8000 كيلومتر أو كل 6 شهور (أيهما أولا) |  | / / |
| \* إفحص سير/سيور المحرك (الماكينة) |  | / / |
| \* غير فلتر الهواء |  | / / |
| \* إفحص نظام تبريد المحرك (الراديتر) ، الخراطيم ، المشابك ، وتأكد من متانة الراديتر عند إكمال المسافة المذكورة بالجدول أو كل 12 شهر |  | / / |
| \* غير زيت الأوتوماتيك للقير مع الفلتر. |  | / / |
| \* فحص غطاء/أغطية الحرارة للعادم (الشكمان) |  | / / |
| \* إفحص لبادات الفرامل (القماشات) الأمامية والخلفية وغير إن لزم. |  | / / |
| \* تشحيم كافة حوامل السيارة/العضلات (جوزات ، مقصات ...) |  | / / |
| \* تشحيم السيارة ما يخص دفة القيادة (الدركسون). |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(152,000 كيلومتر) 95,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 8000 كيلومتر أو كل 6 شهور (أيهما أولا) |  | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(160,000 كيلومتر) 100,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 8000 كيلومتر أو كل 6 شهور (أيهما أولا) |  | / / |
| \* بدل البواجي. |  | / / |
| \* بدّل شحمة العكوس الخلفية. |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(168,000 كيلومتر) 105,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 8000 كيلومتر أو كل 6 شهور (أيهما أولا) |  | / / |
| \* إفحص نظام تبريد المحرك (الراديتر) ، الخراطيم ، المشابك ، وتأكد من متانة الراديتر عند إكمال المسافة المذكورة بالجدول أو كل 12 شهر |  | / / |
| \* تشحيم السيارة ما يخص دفة القيادة (الدركسون). |  | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(176,000 كيلومتر) 110,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 8000 كيلومتر أو كل 6 شهور (أيهما أولا) |  | / / |
| \* غير سائل تبريد المحرك كل 30.000 ميل (48.000 كيلومتر) أو كل 36 شهر |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(184,000 كيلومتر) 115,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 8000 كيلومتر أو كل 6 شهور (أيهما أولا) |  | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(192,000 كيلومتر) 120,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 8000 كيلومتر أو كل 6 شهور (أيهما أولا) |  | / / |
| \* إفحص سير/سيور المحرك (الماكينة) |  | / / |
| \* غير فلتر الهواء |  | / / |
| \* بدّل بلف (صمَام) التبخير PCV. |  | / / |
| \* إفحص نظام تبريد المحرك (الراديتر) ، الخراطيم ، المشابك ، وتأكد من متانة الراديتر عند إكمال المسافة المذكورة بالجدول أو كل 12 شهر |  | / / |
| \* غير زيت الأوتوماتيك للقير مع الفلتر. |  | / / |
| \* فحص غطاء/أغطية الحرارة للعادم (الشكمان) |  | / / |
| \* إفحص لبادات الفرامل (القماشات) الأمامية والخلفية وغير إن لزم. |  | / / |
| \* تشحيم السيارة ما يخص دفة القيادة (الدركسون). |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |