|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **برنامج الإستخدام القاسيB**  | **تم؟** | **التاريخ** |
|   | √ | / / |
| **(5,000 كيلومتر) 3,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(10,000 كيلومتر) 6,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(15,000 كيلومتر) 9,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(20,000 كيلومتر) 12,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(25,000 كيلومتر) 15,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| \* إفحص نظام تبريد المحرك (الراديتر) ، الخراطيم ، المشابك ، وتأكد من متانة الراديتر عند إكمال المسافة المذكورة بالجدول أو كل 12 شهر |   | / / |
| \* تشحيم السيارة ما يخص دفة القيادة (الدركسون). |   | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(30,000 كيلومتر) 18,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(35,000 كيلومتر) 21,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| \* غير زيت الأوتوماتيك للقير مع الفلتر. |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(40,000 كيلومتر) 24,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(45,000 كيلومتر) 27,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(50,000 كيلومتر) 30,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| \* غير فلتر الهواء |   | / / |
| \* إفحص نظام تبريد المحرك (الراديتر) ، الخراطيم ، المشابك ، وتأكد من متانة الراديتر عند إكمال المسافة المذكورة بالجدول أو كل 12 شهر |   | / / |
| \* فحص غطاء/أغطية الحرارة للعادم (الشكمان) |   | / / |
| \* تشحيم السيارة ما يخص دفة القيادة (الدركسون). |   | / / |
| \* إفحص لبادات الفرامل (القماشات) الأمامية والخلفية وغير إن لزم. |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(55,000 كيلومتر) 33,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(60,000 كيلومتر) 36,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(65,000 كيلومتر) 39,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(70,000 كيلومتر) 42,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| \* غير زيت الأوتوماتيك للقير مع الفلتر. |   | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(75,000 كيلومتر) 45,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| \* إفحص نظام تبريد المحرك (الراديتر) ، الخراطيم ، المشابك ، وتأكد من متانة الراديتر عند إكمال المسافة المذكورة بالجدول أو كل 12 شهر |   | / / |
| \* تشحيم السيارة ما يخص دفة القيادة (الدركسون). |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(80,000 كيلومتر) 48,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| \* غير سائل تبريد الماكينة (ماء الرديتر) للمرة الأولى عند المسافة المذكورة بالأعلى أو كل 48 شهر. المرَات القادمة: غيّره كل 30.000 ميل (48.000 كيلومتر) أو كل 36 شهر. |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(85,000 كيلومتر) 51,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(90,000 كيلومتر) 54,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(95,000 كيلومتر) 57,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(100,000 كيلومتر) 60,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| \* بدل البواجي. |   | / / |
| \* إفحص سير/سيور المحرك (الماكينة) |   | / / |
| \* غير فلتر الهواء |   | / / |
| \* بدّل بلف (صمَام) التبخير PCV. |   | / / |
| \* إفحص نظام تبريد المحرك (الراديتر) ، الخراطيم ، المشابك ، وتأكد من متانة الراديتر عند إكمال المسافة المذكورة بالجدول أو كل 12 شهر |   | / / |
| \* فحص غطاء/أغطية الحرارة للعادم (الشكمان) |   | / / |
| \* إفحص لبادات الفرامل (القماشات) الأمامية والخلفية وغير إن لزم. |   | / / |
| \* تشحيم كافة حوامل السيارة/العضلات (جوزات ، مقصات ...) |   | / / |
| \* تشحيم السيارة ما يخص دفة القيادة (الدركسون). |   | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(105,000 كيلومتر) 63,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| \* غير زيت الأوتوماتيك للقير مع الفلتر. |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(110,000 كيلومتر) 66,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(115,000 كيلومتر) 69,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(120,000 كيلومتر) 72,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(125,000 كيلومتر) 75,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| \* إفحص نظام تبريد المحرك (الراديتر) ، الخراطيم ، المشابك ، وتأكد من متانة الراديتر عند إكمال المسافة المذكورة بالجدول أو كل 12 شهر |   | / / |
| \* تشحيم السيارة ما يخص دفة القيادة (الدركسون). |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(130,000 كيلومتر) 78,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| \* غير سائل تبريد المحرك كل 30.000 ميل (50.000 كيلومتر) أو كل 36 شهر |   | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(135,000 كيلومتر) 81,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(140,000 كيلومتر) 84,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| \* غير زيت الأوتوماتيك للقير مع الفلتر. |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(145,000 كيلومتر) 87,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(150,000 كيلومتر) 90,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| \* إفحص سير/سيور المحرك (الماكينة) |   | / / |
| \* غير فلتر الهواء |   | / / |
| \* إفحص نظام تبريد المحرك (الراديتر) ، الخراطيم ، المشابك ، وتأكد من متانة الراديتر عند إكمال المسافة المذكورة بالجدول أو كل 12 شهر |   | / / |
| \* فحص غطاء/أغطية الحرارة للعادم (الشكمان) |   | / / |
| \* إفحص لبادات الفرامل (القماشات) الأمامية والخلفية وغير إن لزم. |   | / / |
| \* تشحيم السيارة ما يخص دفة القيادة (الدركسون). |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(155,000 كيلومتر) 93,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(160,000 كيلومتر) 96,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(165,000 كيلومتر) 99,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| \* بدّل شحمة العكوس الخلفية. |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(170,000 كيلومتر) 102,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(175,000 كيلومتر) 105,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| \* إفحص نظام تبريد المحرك (الراديتر) ، الخراطيم ، المشابك ، وتأكد من متانة الراديتر عند إكمال المسافة المذكورة بالجدول أو كل 12 شهر |   | / / |
| \* غير زيت الأوتوماتيك للقير مع الفلتر. |   | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |   | / / |
| \* تشحيم السيارة ما يخص دفة القيادة (الدركسون). |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(180,000 كيلومتر) 108,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| \* غير سائل تبريد المحرك كل 30.000 ميل (50.000 كيلومتر) أو كل 36 شهر |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(185,000 كيلومتر) 111,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(190,000 كيلومتر) 114,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(195,000 كيلومتر) 117,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |
| **(200,000 كيلومتر) 120,000 ميل** |   |   |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 5000 كيلومتر أو كل 3 شهور (أيهما أولا) |   | / / |
| \* بدل البواجي. |   | / / |
| \* إفحص سير/سيور المحرك (الماكينة) |   | / / |
| \* غير فلتر الهواء |   | / / |
| \* بدّل بلف (صمَام) التبخير PCV. |   | / / |
| \* إفحص نظام تبريد المحرك (الراديتر) ، الخراطيم ، المشابك ، وتأكد من متانة الراديتر عند إكمال المسافة المذكورة بالجدول أو كل 12 شهر |   | / / |
| \* فحص غطاء/أغطية الحرارة للعادم (الشكمان) |   | / / |
| \* إفحص لبادات الفرامل (القماشات) الأمامية والخلفية وغير إن لزم. |   | / / |
| \* تشحيم السيارة ما يخص دفة القيادة (الدركسون). |   | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |   | / / |