|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **برنامج العناية الخاصةC** | **تم؟** | **التاريخ** |
|  | √ | / / |
| **(3,000 كيلومتر) 1,800 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(6,000 كيلومتر) 3,600 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(9,000 كيلومتر) 5,400 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(10,000 كيلومتر) 6,000 ميل** |  |  |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(12,000 كيلومتر) 7,200 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(15,000 كيلومتر) 9,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(18,000 كيلومتر) 10,800 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(21,000 كيلومتر) 12,600 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(24,000 كيلومتر) 14,400 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(25,000 كيلومتر) 15,000 ميل** |  |  |
| \* إفحص نظام تبريد المحرك (الراديتر) ، الخراطيم ، المشابك ، وتأكد من متانة الراديتر عند إكمال المسافة المذكورة بالجدول أو كل 12 شهر |  | / / |
| \* تشحيم السيارة ما يخص دفة القيادة (الدركسون). |  | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(27,000 كيلومتر) 16,200 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(30,000 كيلومتر) 18,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(33,000 كيلومتر) 19,800 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(35,000 كيلومتر) 21,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الأوتوماتيك للقير مع الفلتر. |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(36,000 كيلومتر) 21,600 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(39,000 كيلومتر) 23,400 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(40,000 كيلومتر) 24,000 ميل** |  |  |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(42,000 كيلومتر) 25,200 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(45,000 كيلومتر) 27,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(48,000 كيلومتر) 28,800 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(50,000 كيلومتر) 30,000 ميل** |  |  |
| \* بدل البواجي. |  | / / |
| \* غير فلتر الهواء |  | / / |
| \* بدّل بلف (صمَام) التبخير PCV. |  | / / |
| \* إفحص نظام تبريد المحرك (الراديتر) ، الخراطيم ، المشابك ، وتأكد من متانة الراديتر عند إكمال المسافة المذكورة بالجدول أو كل 12 شهر |  | / / |
| \* فحص غطاء/أغطية الحرارة للعادم (الشكمان) |  | / / |
| \* تشحيم السيارة ما يخص دفة القيادة (الدركسون). |  | / / |
| \* إفحص لبادات الفرامل (القماشات) الأمامية والخلفية وغير إن لزم. |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(51,000 كيلومتر) 30,600 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(54,000 كيلومتر) 32,400 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(55,000 كيلومتر) 33,000 ميل** |  |  |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(57,000 كيلومتر) 34,200 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(60,000 كيلومتر) 36,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| \* غير سائل تبريد الماكينة (ماء الرديتر) عند المسافة المذكورة بالأعلى أو كل 12 شهر (أيهما أولا). |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(63,000 كيلومتر) 37,800 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(66,000 كيلومتر) 39,600 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(69,000 كيلومتر) 41,400 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(70,000 كيلومتر) 42,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الأوتوماتيك للقير مع الفلتر. |  | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(72,000 كيلومتر) 43,200 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(75,000 كيلومتر) 45,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| \* إفحص نظام تبريد المحرك (الراديتر) ، الخراطيم ، المشابك ، وتأكد من متانة الراديتر عند إكمال المسافة المذكورة بالجدول أو كل 12 شهر |  | / / |
| \* تشحيم السيارة ما يخص دفة القيادة (الدركسون). |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(78,000 كيلومتر) 46,800 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(81,000 كيلومتر) 48,600 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(84,000 كيلومتر) 50,400 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(85,000 كيلومتر) 51,000 ميل** |  |  |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(87,000 كيلومتر) 52,200 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(90,000 كيلومتر) 54,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(93,000 كيلومتر) 55,800 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(96,000 كيلومتر) 57,600 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(99,000 كيلومتر) 59,400 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(100,000 كيلومتر) 60,000 ميل** |  |  |
| \* بدل البواجي. |  | / / |
| \* إفحص سير/سيور المحرك (الماكينة) |  | / / |
| \* غير فلتر الهواء |  | / / |
| \* بدّل بلف (صمَام) التبخير PCV. |  | / / |
| \* إفحص نظام تبريد المحرك (الراديتر) ، الخراطيم ، المشابك ، وتأكد من متانة الراديتر عند إكمال المسافة المذكورة بالجدول أو كل 12 شهر |  | / / |
| \* فحص غطاء/أغطية الحرارة للعادم (الشكمان) |  | / / |
| \* إفحص لبادات الفرامل (القماشات) الأمامية والخلفية وغير إن لزم. |  | / / |
| \* تشحيم كافة حوامل السيارة/العضلات (جوزات ، مقصات ...) |  | / / |
| \* تشحيم السيارة ما يخص دفة القيادة (الدركسون). |  | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(102,000 كيلومتر) 61,200 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(105,000 كيلومتر) 63,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| \* غير زيت الأوتوماتيك للقير مع الفلتر. |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(108,000 كيلومتر) 64,800 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(111,000 كيلومتر) 66,600 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(114,000 كيلومتر) 68,400 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(115,000 كيلومتر) 69,000 ميل** |  |  |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(117,000 كيلومتر) 70,200 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(120,000 كيلومتر) 72,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| \* غير سائل تبريد الماكينة (ماء الرديتر) عند المسافة المذكورة بالأعلى أو كل 12 شهر (أيهما أولا). |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(123,000 كيلومتر) 73,800 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(125,000 كيلومتر) 75,000 ميل** |  |  |
| \* إفحص نظام تبريد المحرك (الراديتر) ، الخراطيم ، المشابك ، وتأكد من متانة الراديتر عند إكمال المسافة المذكورة بالجدول أو كل 12 شهر |  | / / |
| \* تشحيم السيارة ما يخص دفة القيادة (الدركسون). |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(126,000 كيلومتر) 75,600 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(129,000 كيلومتر) 77,400 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(130,000 كيلومتر) 78,000 ميل** |  |  |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(132,000 كيلومتر) 79,200 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(135,000 كيلومتر) 81,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(138,000 كيلومتر) 82,800 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(140,000 كيلومتر) 84,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الأوتوماتيك للقير مع الفلتر. |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(141,000 كيلومتر) 84,600 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(144,000 كيلومتر) 86,400 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(145,000 كيلومتر) 87,000 ميل** |  |  |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(147,000 كيلومتر) 88,200 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(150,000 كيلومتر) 90,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| \* بدل البواجي. |  | / / |
| \* إفحص سير/سيور المحرك (الماكينة) |  | / / |
| \* غير فلتر الهواء |  | / / |
| \* بدّل بلف (صمَام) التبخير PCV. |  | / / |
| \* إفحص نظام تبريد المحرك (الراديتر) ، الخراطيم ، المشابك ، وتأكد من متانة الراديتر عند إكمال المسافة المذكورة بالجدول أو كل 12 شهر |  | / / |
| \* فحص غطاء/أغطية الحرارة للعادم (الشكمان) |  | / / |
| \* إفحص لبادات الفرامل (القماشات) الأمامية والخلفية وغير إن لزم. |  | / / |
| \* تشحيم السيارة ما يخص دفة القيادة (الدركسون). |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(153,000 كيلومتر) 91,800 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(156,000 كيلومتر) 93,600 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(159,000 كيلومتر) 95,400 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(160,000 كيلومتر) 96,000 ميل** |  |  |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(162,000 كيلومتر) 97,200 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(165,000 كيلومتر) 99,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| \* بدّل شحمة العكوس الخلفية. |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(168,000 كيلومتر) 100,800 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(171,000 كيلومتر) 102,600 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(174,000 كيلومتر) 104,400 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(175,000 كيلومتر) 105,000 ميل** |  |  |
| \* إفحص نظام تبريد المحرك (الراديتر) ، الخراطيم ، المشابك ، وتأكد من متانة الراديتر عند إكمال المسافة المذكورة بالجدول أو كل 12 شهر |  | / / |
| \* غير زيت الأوتوماتيك للقير مع الفلتر. |  | / / |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |  | / / |
| \* تشحيم السيارة ما يخص دفة القيادة (الدركسون). |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(177,000 كيلومتر) 106,200 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(180,000 كيلومتر) 108,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| \* غير سائل تبريد الماكينة (ماء الرديتر) عند المسافة المذكورة بالأعلى أو كل 12 شهر (أيهما أولا). |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(183,000 كيلومتر) 109,800 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(186,000 كيلومتر) 111,600 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(189,000 كيلومتر) 113,400 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(190,000 كيلومتر) 114,000 ميل** |  |  |
| \* إعمل تدوير للعجلات (الكفرات) وإفحص ضغطها PSI |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(192,000 كيلومتر) 115,200 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(195,000 كيلومتر) 117,000 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(198,000 كيلومتر) 118,800 ميل** |  |  |
| \* غير زيت الموتور (الماكينة) مع الفلتر - كل 3,000 كيلومتر أو كل شهرين (أيهما أولا) |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |
| **(200,000 كيلومتر) 120,000 ميل** |  |  |
| \* بدل البواجي. |  | / / |
| \* إفحص سير/سيور المحرك (الماكينة) |  | / / |
| \* غير فلتر الهواء |  | / / |
| \* بدّل بلف (صمَام) التبخير PCV. |  | / / |
| \* إفحص نظام تبريد المحرك (الراديتر) ، الخراطيم ، المشابك ، وتأكد من متانة الراديتر عند إكمال المسافة المذكورة بالجدول أو كل 12 شهر |  | / / |
| \* فحص غطاء/أغطية الحرارة للعادم (الشكمان) |  | / / |
| \* إفحص لبادات الفرامل (القماشات) الأمامية والخلفية وغير إن لزم. |  | / / |
| \* تشحيم السيارة ما يخص دفة القيادة (الدركسون). |  | / / |
| قراءة العداد + ملاحظات أخرى: |  | / / |